Государственное унитарное предприятие Белгородской области

"Архитектурно-планировочное бюро"

Россия, 308000, г.Белгород, ул.Князя Трубецкого, 40, тел. 8(4722) 273-502

Свидетельство НП БЕЛАСПО (СРО) №0006/3-2012-3123017338-П-2, 25 мая 2012г.

**№66-22Д от 05.12.2022**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**ВИКТОРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**


**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Проект внесения изменений)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

**Том 1. «Текстовые материалы»**



**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Безменова**

**ГАП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Тимонов**

г.Белгород – 2022г

.

Содержание.

[1. Общие положения 3](#_Toc134888740)

[1.1 Введение 3](#_Toc134888741)

[2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 0](#_Toc134888742)

[3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 0](#_Toc134888743)

[3.1 Параметры функциональных зон Викторопольского сельского поселения 1](#_Toc134888744)

[Для ведения садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства 3](#_Toc134888745)

[3.2 Баланс территории (функционально-планировочный баланс) Викторопольского сельского поселения 4](#_Toc134888746)

***Состав проектных материалов:***

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование |
| **Генеральный план Викторопольского сельского поселения**  **Вейделевского района Белгородской области** | |
| ***Текстовые материалы*** | |
| **Том 1.** | Положение о территориальном планировании |
| ***Альбом 1. Графические материалы*** | |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:10000 |
| 1.2 | Карта границ населенных пунктов М 1:10000 |
| 1.3 | Карта функциональных зон поселения М 1:10000 |
| **Материалы по обоснованию проекта**  **генерального плана Викторопольского сельского поселения**  **Вейделевского района Белгородской области** | |
| ***Текстовые материалы*** | |
| **Том 2.** | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Викторопольского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области |
| ***Альбом 2. Графические материалы*** | |
| 2.1 | Карта существующих, строящихся объектов, иных объектов,  иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние  на установление функциональных зон и планируемое  размещение объектов местного значения  Викторопольского сельского поселения. М 1:10 000 |
| 2.2 | Карта зон с особыми условиями использования территорий  М 1:10 000 |
| 2.3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  М 1:10 000 |

### Общие положения

* 1. Введение

Настоящее Положение о территориальном планировании Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области (далее по тексту – Викторопольского сельское поселение, сельское поселение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов проекта внесения изменений в генеральный план Викторопольского сельского поселения (далее по тексту – генеральный план), содержащей:

1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Проект внесения изменений в генеральный план Викторопольского сельского поселения выполнен на основании Постановления администрации Викторопольского сельского поселения «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» №18 от 21 марта 2022 г.

Заказчик: Администрация Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области.

Исполнитель: ГУП «Архитектурно-планировочное бюро».

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями [статей 9](http://docs.cntd.ru/document/901919338), 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, с учетом предложений заинтересованных лиц, а также исполнения предостережения управления архитектуры и градостроительства Белгородской области о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности от 25.02.2021 года №21.

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план разработан на основании генерального плана Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, выполненного ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» в 2018г., утвержденного Распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области №58 от 01.03.2018.

Данным проектом внесения изменений в генеральный план предусматривается разработка документации по территориальному планированию Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области в полном объеме в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Состав графической части Генерального плана приведен в соответствие Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы населенного пункта откорректированы в соответствии с данными кадастрового учета и границами лесничеств.

Границы функциональных зон приведены в соответствие с границами кадастровых участков и их существующему использованию, с целью исключения принадлежности одного кадастрового участка двум и более функциональным зонам.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является:

– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

–создание условий для реализации Стратегии социально-экономического развития Вейделевского района Белгородской области до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области от 30.01.2009г. № 1, для реализации которой осуществляется создание объектов местного значения поселения;

– определение направлений пространственного развития Викторопольского сельского поселения.

Основные задачи генерального плана:

–выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения, обеспечение их решения;

–определение в генеральном плане назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также территорий для строительства промышленного либо сельскохозяйственного производства с учетом перечисленных факторов (инвестиционных площадок);

Генеральный план устанавливает:

–функциональное зонирование территории сельского поселения;

–характер развития муниципального образования с определением перечня планируемых к размещению объектов местного значения поселения;

–характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

За исходный год разработки генерального плана принят конец 2017 года.

Расчетный срок реализации Генерального плана - конец 2037 года.

На 1 октября 2021 года численность населения Викторопольского сельского поселения составила 1716 человек ([данные](http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/eab54e804ff0fbbca305efd8c740ec4f/pub-01-15.pdf) Всероссийской переписи населения 2020 г).

Площадь Викторопольского сельского поселения в существующих границах составляет – 11617,77 га.

На территории сельского поселения находятся восемь населенных пунктов: посёлок [Викторополь](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C), хутор [Голубцов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2_(%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80)), хутор [Каписевка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0), хутор [Лаптиев](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2), село [Олейники](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)), посёлок [Опытный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)), хутор [Орлов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)).

Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Mapinfo Professional, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы, и выполнен в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

### Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

**Сведения о потребности планируемых для размещения объектов местного значения поселения без указания их основных характеристик и местоположения**

В соответствии с пп.3 п. 5 ст. 15 Закона Белгородской области от 10.07.2007 г. № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, об их основных характеристиках, местоположении может содержать сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Расчет потребности планируемых для размещения объектов местного значения поселения выполнен в соответствии местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района и сельского поселения (утверждены Решением Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район» №2 от 16.07.2021г, утверждены Решением Земского собрания Викторопольского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области №3 от 30.10.2017 г).

Расчетное количество жителей – 2000 \*человек.

\* данные администрации Викторопольского сельского поселения.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения** | | **Еденицы измерения** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами** | **Фактическое состояние** | **Потребность** | **Примечание** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Электроснабжение**  Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов),оборудованных газовыми плитами | | кВт\*ч/чел в мес | 72 | 113299 | 144000 | Всего домовладений в Викторопольском с. п. 727, жилых-562 |
| **2** | **Газоснабжение**  Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд | при наличии централизованного горячего водоснабжения | куб.м на человека в год: | 120 | - | - | отсутствует |
| при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 | 297360 | 600000 | Фактически 354 (домовладений) |
| **3** | **Теплоснабжение**  Удельные расходы тепловой энергии на отопление общественных зданий | | ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | 57,17 | 674606 | 674606 | Викторопольская СОШ  Детский сад с. Олейники  СК в с. Олейники  ЦКР п. Викторополь  Многоквартирный 2-х этажный дом в п. Опытный. |
| **4** | **Водоснабжение**  Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год) | | л/сут. на человека | 220 | 346192 | 440000 | Фактически - 77% обеспеченность  - 562 (домовладений) |
| **5** | **Водоотведение**  Показатель удельного водоотведения | | куб. м /мес. на 1 чел. | 6,6 | 10386 | 13200 | Фактически - 77%  - 562 (домовладений) |
| **6** | **Связь и информатизация**  Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью | | % | 100 | 90 | 100 |  |
| **7** | **Зоны массового кратковременного отдыха**  Размеры земельного участка | | кв. м на одного посетителя | 500, в т. ч. интенсивно используемая часть для активных видов отдыха–100 | 23000 | 1000000/  200000 | Фактически :  1,1 га – зона отдыха у пруда Гнилое  0.19 га - зона отдыха у пруда в х. Орлов  0,2 га сквер в п. Викторополь  0.82 га парк в п. Викторополь |
| **8** | **Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований и дорожные сооружения на таких автомобильных дорогах**  Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории | | км/кв. км | 8,2 | 3,35 | 4,7 | Протяженность улично-дорожной сети – 30,14 км  Общая площадь населенных пунктов Викторопольского сп – 9,05 кв. км |
| **9** | **Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования**  Уровень обеспеченности | Дошкольные образовательные учреждения | мест на 1 тыс. человек | 52 | 34 | 104 | Являются объектами местного значения муниципального района, должны предусматриваться в документах территориального планирования муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения | 137 | 153  (здание рассчитано на 630 чел.) | 274 |
| **10** | **Физическая культура и спорт** | Физкультурно-спортивные залы, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | м² площади пола на 1000 чел. | 350 | 404м кв (расположено в здании СОШ) | 700 | Являются объектами местного значения муниципального района, должны предусматриваться в документах территориального планирования муниципального района |
| Плоскостные спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | м² на 1000 чел. | 3700 | 3790 в т.ч.:  (1575 м.кв  (на территории СОШ)  2215 м.кв.  Стадион) | 7400 |
| **11** | **Здравоохранение** | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | количество посещений в смену на 1000 чел. | 20 | 30  (Викторопольское ОСВ) | 40 | Являются объектами местного значения муниципального района, должны предусматриваться в документах территориального планирования муниципального района |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерскиепункты | Кол-во объектов на 300 человек сельского поселения | 1 | 2 в т.ч.  (ФАП в х. Орлов,  ФАП в с. Олейники) | 5 |
| **12** | **Места погребения**  Кладбища традиционного захоронения | | га / 1000 чел. | 0,24 (но не менее 0,5 и не более 40) | 3,64 | 3,64 | 9 кладбищ |

В соответствии с муниципальными Программами комплексного развития Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2015-2024 г.г. на территории Викторопольского сельского поселения запланировано размещение объектов местного значения в области инженерной и транспортной инфраструктуры.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\ п** | **Вид объекта** | **Наименование** | **Краткая характеристика объекта** | **Зоны с особыми условиями использования территорий** | **Статус объекта** | **Вид функциональной зоны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. В области транспортной инфраструктуры** | | | | | | |
| 1.1 | ОКС транспортной инфраструктуры | строительство автомобильной дороги местного значения в  п. Викторополь, | строительство автомобильной дороги местного значения (протяженность 730 м) в  п. Викторополь, расположенной в кадастровом квартале 31:25:0907001 | отсутствуют | планируемый к размещению | - |
| 1.2 | ОКС транспортной инфраструктуры | строительство автомобильной дороги местного значения  п. Викторополь, | строительство автомобильной дороги местного значения (протяженность 200 м) восточнее  п. Викторополь, расположенной в кадастровом квартале 31:25:0909001 | отсутствуют | планируемый к размещению | - |
| 1.3 | ОКС транспортной инфраструктуры | строительство автомобильной дороги местного значения в  х. Орлов | строительство автомобильной дороги местного значения (протяженность 430 м) севернее х. Орлов от перекрестка ул. Степная, до земельного участка с кадастровым номером 31:25:0906001:108. | отсутствуют | планируемый к размещению | - |
| 1.4 | ОКС транспортной инфраструктуры | строительство автомобильной дороги местного значения в  с. Олейники | строительство автомобильной дороги местного значения (протяженность 1600 м) севернее . с. Олейники до земельного участка с кадастровым номером 31:25:0910001:11 в х. Лаптиев. | отсутствуют | планируемый к размещению | - |
| **2. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения** | | | | | | |
| 2.1 | ОКС водоотведения | Строительство локальных очистных сооружений на группу индивидуальных домов в п. Викторополь | - | отсутствуют | планируемый к размещению | жилая зона |
| 2.2 | ОКС водооснабжения | Строительство водонапорной башни в п.Опытный на ЗУ кад. номер 31:25:0903001:597 | - | отсутствуют | планируемый к размещению | Зона инженерной инфраструктуры |
| 2.3 | ОКС водооснабжения | Реконструкция водопровода в с. Олейники по  ул. Молодежная  -ул. Дубрава  -ул. Вольная  -ул. Строителей | Протяженность:  -ул. Молодежная (протяженность 418 м)  -ул. Дубрава (протяженность 250 м)  -ул. Вольная (протяженность 150 м)  -ул. Строителей (протяженность 250 м) | отсутствуют | планируемый к реконструкции | - |
| 2.4 | ОКС водооснабжения | Реконструкция водопровода  в х. Орлов  по ул. Степная,  ул. Майская,  ул. Луговая | Протяженность:  -ул. Степная (протяженность 250 м)  - ул. Майская (протяженность 270 м)  - ул. Луговая (протяженность 300 м) | отсутствуют | планируемый к реконструкции | - |

### Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения на территории Викторопольского сельского поселения Вейделевского района Белгородской области федеральными и региональными документами территориального планирования не предусмотрено.

В соответствии с муниципальными Программами комплексного развития Зенинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2015-2024 г.г. на территории Викторопольского сельского поселения запланировано размещение объектов местного значения в области инженерной и транспортной инфраструктур.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения, за исключением линейных объектов представлены в виде таблицы.

* 1. Параметры функциональных зон Викторопольского сельского поселения

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциональные зоны** | **Назначение функциональных зон** | **Параметры функциональных зон** | | | | | **Сведения о планируемых объектах** |
| **Код объекта** | **S зоны сущ, га** | **S зоны планир, га** | **Макс. Кол этажей, эт.** | **Макс. коэф-т застройки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Жилая зона (Ж):** | | | | | | | |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для размещения объектов индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки.  Допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки и территорий общего пользования | Код объекта  701010101  701010101_1 | 207,51 | 219,16 | 3 | 0,2 | Строительство локальных очистных сооружений на группу индивидуальных домов |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами  (до 4 этажей, включая мансардный) |  | Код объекта  701010101 | 0,18 | 0,18 | 4 | 0,4 |  |
| **Общественно-деловые зоны**: | | | | | | | |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | Для размещения объектов делового, общественного, коммерческого, коммунально-бытового назначения.  Допускается размещение объектов социального назначения, среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки, объектов обслуживания застройки и территорий общего пользования | Код объекта  701010301 | 3,25 | 3,25 | 3 | 0,6 |  |
| Зона специализированной общественной застройки | Для размещения объектов социально-культурного назначения.  Допускается размещение объектов делового, общественного, коммерческого, коммунально-бытового назначения, среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки, обслуживания застройки и территорий общего пользования | Код объекта  701010302  6090101032_1 | 7,47 | 7,47 | 2 | 0,75 |  |
| **Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:** | | | | | | | |
| Производственная зона | Для размещения производственных объектов  II классов опасности, недропользование.  Для размещения объектов делового, коммерческого, коммунально-бытового назначения, объектов дорожного сервиса, магазинов. |  | 1,92 | 1,92 | - | 0,70 |  |
| Коммунально-складская зона | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. |  | 0,36 | 0,36 | - | 0,90 |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | Для размещения объектов автомобильного транспорта, объектов дорожного хозяйства.  Допускается размещение объектов коммерческого, коммунального назначения и территорий общего пользования | Код объекта  701010405  6090101046_1 | 50,02 | - | 1 | 1 |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | Для размещения объектов коммунального хозяйства и территорий общего пользования | Код объекта  701010404 | 1,76 | - | - | 0,95 |  |
| **Зоны сельскохозяйственного использования:** | | | | | | | |
| Зона сельскохозяйственных угодий | Для сельскохозяйственного использования | Код объекта  701010501  Описание: 6090101051_1 | 10281,54 | 10281,54 | - | - |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | Для ведения садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства Допускается размещение объектов коммунального назначения и территорий общего пользования | Код объекта  701010500 | 834,66 | 800,08 | - | - |  |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Для размещения объектов сельскохозяйственного производства.  Допускается размещение объектов коммунального назначения и территорий общего пользования | Код объекта  701010503  6090101053_1 | 93,44 | 93,44 | 2 | 0,6 |  |
| **Зоны рекреационного назначения:** | | | | | | | |
| Зона рекреационного назначения | Для территорий общего пользования.  Допускается размещение объектов рекреационного, коммерческого, коммунального назначения | Код объекта  701010600 | 254,71 | 239,09 | 1 | 0,2 |  |
| Озелененные территории общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Для территорий общего пользования.  Допускается размещение объектов рекреационного, коммерческого, коммунального назначения | Код объекта  701010601 | 6,71 | 45,26 | 1 | 0,2 |  |
| Зона лесов | Земли лесного фонда | Код объекта  701010605  6090101062_1 | 266,55 | 266,55 | - | - |  |
| **Зоны специального назначения:** | | | | | | | |
| Зоны кладбищ | Для размещения объектов ритуального назначения.  Допускается размещение объектов коммерческого, коммунального назначения, функционально связанных с размещением объектов ритуального назначения, территорий общего пользования | Код объекта  701010701  6090101072_1 | 3,91 | 3,91 | 1 | 0,1 |  |

* 1. Баланс территории (функционально-планировочный баланс) Викторопольского сельского поселения. *Таблица 3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** | **Существующее положение** | | **Планируемое положение на расчетный срок 2037 год** | |
| **га** | **%** | **га** | **%** |
| **Территория застройки индивидуальными жилыми** | 207,51 | 1,78 | 219,16 | 1,89 |
| **Территория застройки малоэтажными жилыми домами**  **(до 4 этажей, включая мансардный)** | 0,18 | 0,001 | 0,18 | 0,001 |
| **Территория многофункциональной общественно-деловой застройки** | 3,25 | 0,03 | 3,25 | 0,03 |
| **Территория специализированной общественной застройки** | 7,47 | 0,06 | 7,47 | 0,06 |
| **Территория транспортной инфраструктуры** | 50,02 | 0,43 | 50,02 | 0,43 |
| **Территория инженерной инфраструктуры**  **и коммунально складской зоны** | 1,76  0,36 | 0,02 | 1,76  0,36 | 0,02 |
| **Территория сельскохозяйственных угодий** | 10281,54 | 88,49 | 10281,54 | 88,49 |
| **Территория сельскохозяйственных объектов** | 93,44 | 0,80 | 93,44 | 0,80 |
| **Территория сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта** | 834,66 | 7,18 | 800,08 | 6,88 |
| **Озелененные территории общего пользования**  **(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)** | 6,71 | 0,06 | 45,26 | 0,39 |
| **Территории рекреационного назначения** | 254,71 | 2,19 | 239,09 | 2,06 |
| **Территория кладбищ** | 3,91 | 0,03 | 3,91 | 0,03 |
| **Территория лесного фонда** | 266,55 | 2,29 | 266,55 | 2,29 |
| **Итого:** | **11617,77 га** | | | |